[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.53
pe=1
op=0
opn=1	0	0	1	0	0	19	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	5	3	3	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Nawierzhnie utwardzone i parkingi,zatoka autobusowa i taxi
ab=Grajewo ul. Ks. J. Popiełszki
ni=Miasto Grajewo, 
ai=ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
dt=04-06-2020	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=Betoniarze gr.II	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=-0

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=Betoniarze gr.III	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=-0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=Brukarze gr.II	0
id=003	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=Brukarze gr.III	0
id=004	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=Cieśle gr.II	0
id=005	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.I	0
id=006	3
jm=r-g	149
ce=14
cw=14	PLN
il=0

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=Posadzkarze gr.II	0
id=007	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=008	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=Robotnicy gr.I	0
id=009	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=-0

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=Robotnicy gr.II	0
id=010	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=-0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=-0

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=-0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=I. Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=44
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.17
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.17	1	0.09713+0.07276						

[POZYCJA]
id=2
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0121-01	2-01	0121-01		0
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.26
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.26	1	0,26						

[ELEMENT 1]
na=II. Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=45
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=3
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0813-03	2-31	0813-03		0
na=Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=336
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=336	1	336						

[POZYCJA]
id=4
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0814-05	2-31	0814-05		0
na=Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 15x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0805-01  poz zastęp	2-31	0805-01  poz zastęp		1
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki polbuk o wys. 6 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=385
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=385	1	385						

[POZYCJA]
id=9
pd=wyd.V 1977		KNCK 1 1407-01		KNCK 1 1407-01		0
na=Rozbiórka nawierzchni z brukowca 13-17cm grubości - zabytkowan kostka kamienno - cementowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1180
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1180	1	1180						

[POZYCJA]
id=10
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=215.484
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.12	1	336*0.045						
wo=0.264	1	8*0.033						
wo=0	1	0*0.024						
wo=0	1	0*0.07						
wo=23.1	1	385*0.06						
wo=177	1	1180*0.15						

[ELEMENT 1]
na=III. Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=46
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=11
pd=wyd.V 1977		KNCK 1 0101-05		KNCK 1 0101-05		0
na=Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1877
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=789	1	789	jezdnia					
wo=389	1	389	chodniki					
wo=38	1	38	zjazdy					
wo=475	1	475	parkingi					
wo=114	1	114	zatoka autobusowa					
wo=72	1	72	Zatoka postojowa TAXI					

[POZYCJA]
id=12
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		0
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1877
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=789	1	789	jezdnia					
wo=389	1	389	chodniki					
wo=38	1	38	zjazdy					
wo=475	1	475	parkingi					
wo=114	1	114	zatoka autobusowa					
wo=72	1	72	Zatoka postojowa TAXI					

[POZYCJA]
id=43
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-07	2-01	0208-07		1
na=Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=270
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270						
ko=				

[ELEMENT 1]
na=IV. Krawężniki
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=13
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0401-03	2-31	0401-03		0
na=Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	475+225						

[POZYCJA]
id=14
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=51.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=51.45	1	(475+225)*0.0735						

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225						

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=475
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=475	1	475						

[ELEMENT 1]
na=V. Obrzeża trawnikowe
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=54
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[ELEMENT 1]
na=VI. Podbudowy
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=21
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1374
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=789	1	789	jezdnie					
wo=38	1	38	zjazdy					
wo=475	1	475	parkingi					
wo=72	1	72	zatoka postojowa TAXI					

[POZYCJA]
id=22
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		0
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1374
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=789	1	789	jezdnie					
wo=38	1	38	zjazdy					
wo=475	1	475	parkingi					
wo=72	1	72	zatoka postojowa TAXI					

[POZYCJA]
id=23
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		0
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - docelowo warstwa dolna i górna 20cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=-1374
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=-789	1	-789	jezdnie					
wo=-38	1	-38	zjazdy					
wo=-475	1	-475	parkingi					
wo=-72	1	-72	zatoka postojowa TAXI					

[POZYCJA]
id=24
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		0
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=389
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=389	1	389	chodniki					

[POZYCJA]
id=25
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-02	2-31	0114-02		0
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm - docelowo 15cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=-389
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=-389	1	-389	chodniki					

[POZYCJA]
id=26
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-01	2-31	0109-01		0
na=Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=114
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114	zatoka autobusowa					

[POZYCJA]
id=27
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-02	2-31	0109-02		0
na=Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm - docelowo 20cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=114
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=8

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114	zatoka autobusowa					

[ELEMENT 1]
na=VII. Nawierzchnie
wa=0
kn=0	0	0
id=50
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=56
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0317-01	0-11	0317-01		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu starobruk w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=903
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=789	1	789	jezdnie					
wo=114	1	114	zatoka autobusowa					

[POZYCJA]
id=57
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0317-01	0-11	0317-01		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu starobruk w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=585
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38	zjazdy					
wo=475	1	475	parkingi					
wo=72	1	72	zatoka  post TAXI					

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=389
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=389	1	389	chodnik					

[ELEMENT 1]
na=IX. Elenemty organizacji ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=51
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=38
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0702-02	2-31	0702-02		0
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=39
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		0
na=Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[SUMA KONTROLNA]
75797554ea18d0c0e0f3b42c4f cb92e