[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.53
nan=Budowa  sieci wodociągowej w Grajewie
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	7.3	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Budowa siecii wodociągowej w obrębie parkingu przy ul. Popiełuszki  Grajewie
ab=Grajewo ul. Ks. J. Popiełuszki
ni=Miasto Grajewo
ai=ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
dt=08.06.2020	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiot inwestycji stanowi budowa sieci sanitarnych w obszarze objętym rewitalizacją centrum Grajewa. W ramach zadania przewiduje się budowę:1310 09- wysokoparametrowej sieci cieplnej, w systemie pojedynczych rur preizolowanych, 1310 09- kolektor sieci kanalizacji sanitarnej,1310 09- sieć kanalizacji deszczowej,1310 09- sieć wodociągowa wraz z przyłączami do projektowanych fontann1310 09- przyłącza kanalizacyjne do projektowanych fontann1310 09- zewnętrzna instalacja wentylacyjna pomieszczeń technicznych fontann. 131013101310Zestawienie projektowanych sieci1310SIEĆ CIEPLNA:1310 09rura preizolowana DN65 (fi76,1x2,9/140mm)09 143,0m1310 09rura preizolowana DN50 (fi60,3x2,9/125mm)09 270,2m1310 09rura preizolowana DN40 (fi42,4x2,6/110mm)09 80,4m1310 09instalacja monitoringu  w osłonie z PEHD DN40/3,709 400,5m+15,0m13101310SIEĆ WODOCIĄGOWA ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ:1310Sieć wodociągowa1310 09rura PE100RC fi225x13,40909090909 115,5mb1310 09rura PE100RC fi110x6,00909090909 36,0mb1310 09rura PE100RC fi50x3,00909090909 97,5mb1310 09rura PE100RC fi40x2,50909090909 17,5mb1310 09hydrant nadziemny DN800909090909  3 szt. 091310 09zasuwa fi200090909090909  5 szt.1310 09zasuwa fi100090909090909  2 szt. 1310 09zasuwa fi8009090909090909  3 szt.1310 09nawiertka NWZ 100/400909090909  3 szt.1310 09nawiertka NWZ 200/320909090909  1 szt.13101310Sieć kanalizacji sanitarnej 1310 09rura PVC DN400 lita SN8 0909090909  L = 116,2m1310 09rura PCV ND200 lita SN80909090909  L = 19,0m1310 09studnia kanalizacji sanitarnej DN1200090909  9 szt.1310SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ1310 09rura PVC DN400 lita SN12 0909090909  L = 147,5m1310 09rura PVC DN315 lita SN120909090909  L = 170,6m1310 09rura PVC DN250 lita SN12 0909090909  L = 189,0m1310 09rura PVC DN200 lita SN12 0909090909  L = 92,0m1310 09studnia kanalizacji deszczowej DN1200090909  szt. 151310 09studnia kanalizacji deszczowej DN1500090909  szt. 91310 09betonowy wpust uliczny ?500mm z osadnikiem0909  szt. 2413101310ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTLACYJNA1310rura PCV ND200 lita SN80909090909  L = 20,8,0m1310kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej090909  szt. 41310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 161]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 203]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 164]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=30
cw=30	PLN
il=0

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 158]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=SIEĆ WODOCIĄGOWA1310
wa=0
kn=0	0	0
id=55
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY POMIAROWE  [ST-1]
wa=0
kn=0	0	0
id=57
nu=1.1
cpv=45100000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=58
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.104
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.104	1	0.104						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE [ST-2]
wa=0
kn=0	0	0
id=62
nu=1.2
cpv=45110000-1
wn=		

[POZYCJA]
id=63
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0101-02	AT-11	0101-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,75 m3
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=198
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=198	1	198						

[POZYCJA]
id=71
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm (podyspka)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=9.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.45	1	9.45						

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm (obsypka)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=33
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[POZYCJA]
id=85
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0109-02	AT-11	0109-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=155
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=155	1	155						

[POZYCJA]
id=101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0701-01	6	0701-01		1
na=Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 co 1.5 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0808-01	6	0808-01		1
na=Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=107
pd=				 		1
mpn=_1211
na=Przecisk - rura osłonowa PE100RC DN200 (KOMPLET Z MATERIAŁEM)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=109
pd=				 		1
mpn=_1211
na=rura osłonowa PE100RC DN160 (na przyłączu wodociągowym)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=258
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0527-01	1	0527-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m - MONTAZ RUR OCHRONNYCH NA KABLE L=2,0m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=264
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 90-110mm (RURY OCHRONNE TYP AROT)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY SANITARNE [ST-3]
wa=0
kn=0	0	0
id=111
nu=1.3
cpv=45231000-5
wn=		

[ELEMENT 3]
na=SIEĆ WODOCIĄGOWA [ST-3]
wa=0
kn=0	0	0
id=112
nu=1.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=243
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-04	4	1009-04		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[POZYCJA]
id=273
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-03	2-28	0314-03		1
na=Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=97.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=97.5	1	97,5						

[POZYCJA]
id=290
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-04	4	1011-04		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1119-03	4	1119-03		1
mpn=_1211
na=Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm na rurociągu DN110
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=320
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0306-01	11	0306-01		0
na=Nawiertki na istniejących rurociągach o śr. zewn. 90-110 mm - nawiertka 100/40
uw=analogia 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=200
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy sieci wodociągowej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=204
pd=	KNR	2-19 0134-03	2-19	0134-03		0
na=Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=208
pd=				 		1
mpn=_1211
na=Betonowe umocnienie skrzynek
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=212
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=225
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=232
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
4ff4b374f18fbba69a 0c6 c 655 6f9