[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.53
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	17	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=USD		3.95	6.2.2017 6:34:41
kwn=EUR		4.42	6.2.2017 6:34:41
kwn=$	USA	3.05	8.6.2014 16:35:54
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Budowa kanalizacji teletechnicznej (monitoring wizyjny) przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Grajewie
ab=Grajewo ul. Ks. J. Popiełuszki
ni=Miasto Grajewo
ai=ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
dt=08-06-2020	0
kln=Kosztorys sporządzono wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r (Dz.U. nr 130 z 8 czerwca 2004r., poz. 1389)

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami arabskimi	10
ap=0		.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Kosztorys inwestorski dotyczy projektu instalacji niskoprądowych  związanych z budową budynku edukacyjnego Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkoł Budowlano - Geodezyjnych w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 47/1131013101310Zakres prac dotyczy:13101310- montażu instalacji okablowania strukturalnego1310- instalacji AV1310- instalacji monitoringu wizyjnego CCTV1310- instalacji systemu włamania i napadu SSWiN13101310131013101310131013101310131013101310131013101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:1310Kosztorys sporządzono wg Rozporządzenia MI z dn. z dn. 18maja 2004r (Dz.U. nr 130 z 8 czerwca 2004r, poz. 1389) Ceny czynników1310produkcji średnie z kosztami zakupu wg Sekocenbud IV kwartał 2016r i badań rynkowych dla stolicy woj. podlaskiego; R=14,26zł, KP=131065,00%, Z=10,40% - bez podatku VAT131013101310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 185]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 220]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2610]
ty=R
na=Monter telekomunik.linii kablowych	0
id=292	1
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 2731]
ty=R
na=Monter telekomunik.linii kablowych	0
id=293	1
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 230]
ty=R
na=monterzy	0
id=o02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 521]
ty=R
na=monterzy	0
id=t02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 93]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 90]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20
cw=20	PLN
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2516]
ty=R
na=Robocizna	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=14.5
cw=14.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 2747]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=14.5
cw=14.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 1014]
ty=R
na=Robocizna razem'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2303]
ty=R
na=Robocizna razem''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 564]
ty=R
na=Robocizna razem'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 187]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2262]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2730]
ty=R
na=Robotnik budowlany I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja teletechniczna
wa=0
kn=0	0	0
id=4028
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=4031
pd=	KNR	5-01 5010401020000	5-01	5010401020000		0
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 jednoementowych. Grunr kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
ko=Tablica 0401: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Wykonanie wykopu.1310 2. Zabetonowanie dna studni.1310 3. Ustawienie w wykopie elementów prefabrykowanych.1310 4. Umocowanie rurek wspornikowych.1310 5. Osadzenie ramy i pokrywy.1310 6. Pomalowanie elementów metalowych studni.1310 7. Wywóz nadmiaru ziemi.1310 8. Wyrównanie terenu.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4032
pd=	KNR	5-01U 501U0102010000	5-01U	501U0102010000		0
na=Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1rura w warstwie,1 otwór w ciągu DVK110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=105
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
ko=Tablica 01021310Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III13101310Wyszczególnienie robót:13101. Wytyczenie trasy kanalizacji.13102. Wykonanie wykopu.13103. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.13104. Ułożenie rur wzdłuż wykopu.13105. Połączenie rur złączkami.13106. Przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowych.13107. Wypełnienie szczelin między rurami na ciągach wielootworowych masą betonową co 20 m na długości 0,8 m.13108. Przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią.13109. Zasypanie rowu zagęszczenie gruntu.131010. Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[POZYCJA]
id=4033
pd=	KNR	5-02 5020201030000	5-02	5020201030000		0
na=Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną A110PS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
ko=Tablica 0201: Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym.1310 1310 Wyszczególnienie robót: 1310 1. Wykopanie i zasypanie rowu.1310 2. Montaż i ułożenie rur przepustowych.1310 3. Uszczelnienie końców rur przepustowych.

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
a4c13ac791623ddd4f93887688231a 0