[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.53
nan=Budowa sieci kanalizacji deszczowej j w Grajewie
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Budowa  sieci  kanalizacji deszczowej w obrębie parkingu przy ul. Popiełuszkij w Grajewie
ab=Grajewo ul. Ks. J. Popiełuszki
ni=Miasto Grajewo
ai=ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
dt=05.06.2020	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiot inwestycji stanowi budowa sieci sanitarnych w obszarze objętym rewitalizacją centrum Grajewa. W ramach zadania przewiduje się budowę:1310 09- wysokoparametrowej sieci cieplnej, w systemie pojedynczych rur preizolowanych, 1310 09- kolektor sieci kanalizacji sanitarnej,1310 09- sieć kanalizacji deszczowej,1310 09- sieć wodociągowa wraz z przyłączami do projektowanych fontann1310 09- przyłącza kanalizacyjne do projektowanych fontann1310 09- zewnętrzna instalacja wentylacyjna pomieszczeń technicznych fontann. 131013101310Zestawienie projektowanych sieci1310SIEĆ CIEPLNA:1310 09rura preizolowana DN65 (fi76,1x2,9/140mm)09 143,0m1310 09rura preizolowana DN50 (fi60,3x2,9/125mm)09 270,2m1310 09rura preizolowana DN40 (fi42,4x2,6/110mm)09 80,4m1310 09instalacja monitoringu  w osłonie z PEHD DN40/3,709 400,5m+15,0m13101310SIEĆ WODOCIĄGOWA ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ:1310Sieć wodociągowa1310 09rura PE100RC fi225x13,40909090909 115,5mb1310 09rura PE100RC fi110x6,00909090909 36,0mb1310 09rura PE100RC fi50x3,00909090909 97,5mb1310 09rura PE100RC fi40x2,50909090909 17,5mb1310 09hydrant nadziemny DN800909090909  3 szt. 091310 09zasuwa fi200090909090909  5 szt.1310 09zasuwa fi100090909090909  2 szt. 1310 09zasuwa fi8009090909090909  3 szt.1310 09nawiertka NWZ 100/400909090909  3 szt.1310 09nawiertka NWZ 200/320909090909  1 szt.13101310Sieć kanalizacji sanitarnej 1310 09rura PVC DN400 lita SN8 0909090909  L = 116,2m1310 09rura PCV ND200 lita SN80909090909  L = 19,0m1310 09studnia kanalizacji sanitarnej DN1200090909  9 szt.1310SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ1310 09rura PVC DN400 lita SN12 0909090909  L = 147,5m1310 09rura PVC DN315 lita SN120909090909  L = 170,6m1310 09rura PVC DN250 lita SN12 0909090909  L = 189,0m1310 09rura PVC DN200 lita SN12 0909090909  L = 92,0m1310 09studnia kanalizacji deszczowej DN1200090909  szt. 151310 09studnia kanalizacji deszczowej DN1500090909  szt. 91310 09betonowy wpust uliczny ?500mm z osadnikiem0909  szt. 2413101310ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTLACYJNA1310rura PCV ND200 lita SN80909090909  L = 20,8,0m1310kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej090909  szt. 41310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 161]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 203]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 164]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=30
cw=30	PLN
il=0

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 158]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=407
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY POMIAROWE  [ST-1]
wa=0
kn=0	0	0
id=487
nu=1.1
cpv=45100000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=488
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.106
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.106	1	0,106						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE [ST-2]
wa=0
kn=0	0	0
id=492
nu=1.2
cpv=45110000-1
wn=		

[POZYCJA]
id=493
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0101-02	AT-11	0101-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,75 m3
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=148
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	148						

[POZYCJA]
id=904
pd=wyd.III 1995	KNR	13-12 0210.1-07	13-12	0210.1-07		0
na=Załadunek koparką odspojonego gruntu z przewozem na odległość do 1km - wywóz nadwyżki gruntu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=16.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.8	1	16,8						

[POZYCJA]
id=908
pd=Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 0220-03	13-12	0220-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi na dodatkową odległość(za każde rozpoczęte 0.5 km) po drogach stałych o nawierzchni utwardzonej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=16.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.8	1	16,8						

[POZYCJA]
id=1373
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1207-01	4	1207-01		1
mpn=1211
na=Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm (podyspka)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=10.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.3	1	10,3						

[POZYCJA]
id=502
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm (obsypka)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=24.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.9	1	24,9						

[POZYCJA]
id=509
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0109-02	AT-11	0109-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=93
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=93	1	93						

[ELEMENT 2]
na=SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=533
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=534
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - RURY SN12 Z WYDŁUŻONYM KIELICHEM
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=586
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-05	4	1308-05		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - RURY SN12 Z WYDŁUŻONYM KIELICHEM
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=89.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89.2	1	89,2						

[POZYCJA]
id=607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-03	4	1413-03		1
mpn=_1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=934
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-04	4	1413-04		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=-3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-03	4	1413-03		1
mpn=_1211
na=Studnia betonowa DN500 (wpust deszczowy)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=557
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=963
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-04	2-18	0804-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=77.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77.7	1	77,7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
a1f98911fd5b1a1754971a979b47adc9