[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.53
pe=1
op=0
opn=1	0	0	1	0	0	19	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	3	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Roboty elektryczne  przestawienie slupów oswietleniowych
ab=Grajweo ul. Ks. J. Popiełuszki
ni=Miasto Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6a
dt=08-06-2020	0
cpv=,	

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy gr.II	0
id=003	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy gr.III	0
id=004	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=005	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=-0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robotnicy gr.I	0
id=006	3
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18
cw=18	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=przestawienie słupów
wa=0
kn=0	0	0
id=133
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=122
pd= 2000	KNNR-W	9 1005-03	9	1005-03		0
na=Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=123
pd= 2000	KNNR-W	9 1002-06	9	1002-06		0
na=Demontaż wysięgnika rurowego na słupie lub ścianie o masie do 30kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=124
pd= 2000	KNNR-W	9 1001-10	9	1001-10		0
na=Demontaż słupów oświetleniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=139
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-02	5	1002-02		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=140
pd=		wycena własna		wycena własna		0
na=przełożenie kabla zsilającego slupy oswietleniwe w nowej lokalizacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[SUMA KONTROLNA]
6184df551289bf2f712ce338f1d21175